[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show atmf session

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf session`

AMFセッションの情報を表示する。

### 使用例

    SBx81# show atmf session ↓

    CLI Session Neighbors

    Session ID                           : 85720
    Node Name                            : SBx81
    Link type                            : Broadcast-cli
    MAC Address                          : 0000.0000.0000
    Options                              : 0
    Our bits                             : 0
    Link State                           : Full
    Domain Controller                    : 0
    Backup Domain Controller             : 0
    Database Description Sequence Number : 00000000
    First Adjacency                      : 1
    Number Events                        : 0
    DBE Retransmit Queue Length          : 0
    DBE Request List Length              : 0

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1