[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# network

モード: 無線LANコントローラーモード --> 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless)# [no] network <1-65535>`

無線ネットワーク設定を編集するための無線ネットワークモードに移動する。
このとき、指定した無線ネットワーク設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定した無線ネットワーク設定を削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | 無線ネットワーク設定番号

### 注意・補足事項

■ APプロファイルから参照されている無線ネットワーク設定は削除できない。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- network（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- band-steering（無線ネットワークモード）
             +- captive-portal（無線ネットワークモード）
             +- description（無線ネットワークモード）
             +- emergency-mode（無線ネットワークモード）
             +- hide-ssid（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth password（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth username（無線ネットワークモード）
             +- security（無線ネットワークモード）
             +- ssid（無線ネットワークモード）
             +- vlan（無線ネットワークモード）
             +- web-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
             +- wireless-mac-filter enable（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1