[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# traffic-control

モード: グローバルコンフィグモード --> トラフィックコントロールモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# [no] traffic-control`

QoS機能の設定を行うためトラフィックコントロールモードに移行する。
no形式で実行した場合はトラフィックコントロールモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ QoSの設定を行うため、トラフィックコントロールモードに移動する。

    awplus(config)# traffic-control ↓
    awplus(config-tc)#

■ QoSの設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no traffic-control ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- traffic-control（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- interface（トラフィックコントロールモード）
             +- move rule（トラフィックコントロールモード）
             +- policy（トラフィックコントロールモード）
             +- red-curve（トラフィックコントロールモード）
             +- rule（トラフィックコントロールモード）
             +- traffic-control enable（トラフィックコントロールモード）

### 関連コマンド

show traffic-control（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1