[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# scada modbus tcp server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / MODBUS

`(config)# [no] scada modbus tcp server`

MODBUS TCPサーバー機能を有効化する。
no形式で実行した場合は、MODBUS TCPサーバー機能を無効化する。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- scada modbus tcp server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show scada modbus tcp server（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA