[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# dot1x eap

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# dot1x eap {discard|forward|forward-untagged-vlan|forward-vlan}`

システム全体でポート認証機能（IEEE 802.1X、MACベース、Webのすべて）が無効なときに受信したEAPOLパケットの処理方法を変更する。
初期設定はdiscard（破棄）。

### パラメーター

`discard` | 受信したEAPOLパケットをすべて破棄する。初期設定
`forward` | 受信したEAPOLパケットをVLANに関係なくすべてのポートに転送する
`forward-untagged-vlan` | 受信したEAPOLパケットを同一VLAN内のタグなしポートにだけ転送する
`forward-vlan` | 受信したEAPOLパケットを同一VLAN内のすべてのポートに転送する。また、転送先がタグ付きポートの場合EAPOLパケットはすべてタグ付きで出力される

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでforwardを指定した場合、ポートミラーリングのソースポートからコピーされたEAPOLパケットとは別にミラーポートへEAPOLパケットが転送される。
■ EAP透過機能を利用して、STPやEPSR、G.8032のループ内にEAPOLパケットを転送するような構成はサポート対象外。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- dot1x eap（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa authentication auth-mac（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication auth-web（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA