[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip local-proxy-arp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config-if)# [no] ip local-proxy-arp`

対象IPインターフェースでローカルプロキシーARPを有効にする。
no形式で実行した場合は、ローカルプロキシーARPを無効にする。
初期設定は無効。
ローカルプロキシーARPとは、同一サブネットのIPアドレスに対するARP要求に対し、本製品が自身のMACアドレスで代理応答する機能。サブネット内のホストが直接通信できない特殊なネットワークに接続されたインターフェースで本機能を有効化すれば、同一サブネット内のホスト同士が本製品を介した間接ルーティングで通信できるようになる。

### 注意・補足事項

■ 本機能はホスト間の直接通信が禁止されている特殊なサブネットでのみ有効にすること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip local-proxy-arp（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA