[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# neighbor ebgp-multihop

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} ebgp-multihop [<1-255>]`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} ebgp-multihop`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループがeBGPピアのとき、該当ピアが同一ネットワークに接続されていなくても（該当ピアまでのホップ数が2以上あっても）BGPセッションを確立できるように設定する。
no形式で実行した場合は、同一ネットワークに接続されていないeBGPピアとはBGPセッションを確立できないように設定する。
初期設定では、同一ネットワークに接続されていないeBGPピアとはBGPセッションを確立できない。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`<1-255>` | eBGPセッションにおけるBGPメッセージの初期TTL値。省略時は255

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor ebgp-multihop（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA