[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# epsr state

モード: EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config-epsr)# epsr NAME state {enabled|disabled}`

EPSRドメインを有効化または無効化する。
作成直後のEPSRドメインは無効。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名。epsr mode masterコマンドかepsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること
`enabled` | 有効化するときに指定する
`disabled` | 無効化するときに指定する

### 使用例

■ EPSRドメイン「Test」を有効化する。

    awplus(config-epsr)# epsr Test state enabled ↓

### コマンドツリー

    epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- epsr state（EPSRモード）

### 関連コマンド

epsr enhancedrecovery enable（EPSRモード）
epsr mode master（EPSRモード）
epsr mode transit（EPSRモード）
show epsr（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA