[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# active

モード: Pingポーリングモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`(config-ping-poll)# [no] active`

対象Pingポーリング設定の監視対象機器（ipコマンドで指定）へのポーリングを開始する。
no形式で実行した場合はPingポーリングを停止し、関連するカウンターをリセットする。
ping-pollコマンドでPingポーリング設定を作成した直後はポーリングが停止状態になっているので、実際にポーリングを開始するには、（トリガーの設定などを済ませたあとに）本コマンドを実行する必要がある。
ポーリングを開始時点の対象機器の状態は「Down」。対象機器がup-count回連続してPingに応答すると「Up」になる。

### 使用例

■ Pingポーリング設定「1」の監視対象機器へのポーリングを開始する。

    awplus(config)# ping-poll 1 ↓
    awplus(config-ping-poll)# active ↓

■ Pingポーリング設定「1」の監視対象機器へのポーリングを停止する。

    awplus(config)# ping-poll 1 ↓
    awplus(config-ping-poll)# no active ↓

### 注意・補足事項

■ Pingポーリングをいったん無効化してから再度有効化すると、プロセス終了を示す以下のようなログが表示されるが、動作に問題はない。

    init: network/ping-poll main process (13750) killed by HUP signal

### コマンドツリー

    ping-poll (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- active（Pingポーリングモード）

### 関連コマンド

ip（Pingポーリングモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）
up-count（Pingポーリングモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA