[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# atmf backup stop

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf backup stop`

実行中のAMFバックアップ処理（自動、手動を問わない）を停止する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### 使用例

■ マスターSBx81で実行中のバックアップを停止する。

    SBx81# atmf backup stop ↓

■ マスターを2台設置している環境において、SBx81a、SBx81bの両方に対して本コマンドを実行し、それぞれで実行中のバックアップを停止する。

    SBx81a# atmf working-set group master ↓
    ===============
    SBx81a、SBx81b:
    ===============

    Working set join

    AMF001[2]# atmf backup stop ↓

### 注意・補足事項

■ AT-DC2552XSでは、外部メディアはサポート対象外のため、AMFバックアップデータの保存先としては外部のSSHサーバーのみ使用可能。

### 関連コマンド

atmf backup（グローバルコンフィグモード）
atmf backup enable（グローバルコンフィグモード）
atmf backup now（特権EXECモード）
atmf backup server（グローバルコンフィグモード）
atmf working-set（特権EXECモード）
show atmf backup（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA