[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip multicast route-limit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`(config)# ip multicast route-limit ROUTELIMIT [WARNLIMIT]`

`(config)# no ip multicast route-limit`

IPマルチキャスト経路表に登録可能なエントリーの最大数を設定する。エントリー数が一定値に達したときに警告メッセージを生成させることもできる。
no形式で実行した場合は、機能を無効化する。
初期設定は無効。

### パラメーター

`ROUTELIMIT :=` | `<1-2048>`
| マルチキャスト経路エントリー数の最大数
`WARNLIMIT :=` | `<1-2048>`
| マルチキャスト経路エントリー数の警告しきい値。最大数以下の値を指定すること

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip multicast route-limit（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ip mroute（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA