[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# offset-list

モード: RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# [no] offset-list {LISTNUM|LISTNAME} {in|out} <0-16> [IFNAME]`

オフセットリストを定義して、RIPパケットの送受信時に任意の経路のメトリック値を大きくするよう設定する。
no形式で実行した場合はオフセットリストの定義を削除する。
オフセットリストは、特定RIP経路の送受信時にメトリック値を変更する機能。経路の指定には標準IPアクセスリストを用いる。

### パラメーター

`LISTNUM|LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト。メトリックを変更したい経路エントリーだけをpermitするよう設定しておくこと。denyされた経路エントリーのメトリックは変更されない
| `LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名
`in|out` | オフセットリストの適用方向。in（RIP経路の受信時に加算）、out（RIP経路の送信時に加算）から選択する。
`<0-16>` | 標準IPアクセスリストでpermitされた経路エントリーのメトリックに加算する値（denyされた経路エントリーのメトリックは変更されない）
`IFNAME` | IPインターフェース名。指定したインターフェースで送受信されるRIP経路だけをオフセットリストの対象にしたい場合に指定する。省略時はすべてのインターフェースに適用される

### 使用例

■ vlan10から経路情報を送信するとき、172.16.20.0/24だけメトリックを5加算した上で通知する。outを指定した場合は、自身の経路表には影響を与えない。

    awplus(config)# access-list standard add5 permit 172.16.20.0/24 exact-match ↓
    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# offset-list add5 out 5 vlan10 ↓

■ vlan20で経路情報を受信するとき、172.31.20.0/24だけメトリックを4加算した上でRIP経路表に取り込む。inを指定した場合は、自身の経路表に影響を与える。

    awplus(config)# access-list standard add4 permit 172.31.20.0/24 exact-match ↓
    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# offset-list add4 in 4 vlan20 ↓

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- offset-list（RIPモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）
show ip rip（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA