[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show snmp-server community

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`# show snmp-server community`

（SNMPv1/v2c）SNMPコミュニティーの情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show snmp-server community ↓
    SNMP community information:
      Community Name ........... public
        Access ................. Read-only
        View ................... mib2notcpudp
      Community Name ........... private
        Access ................. Read-write
        View ................... none

表 1
Community Name | コミュニティー名
Access | コミュニティーのアクセス権。Read-only、Read-writeのどちらか
View | コミュニティーに適用されているビュー。未適用時はnoneと表示される

### 関連コマンド

show snmp-server view（特権EXECモード）
snmp-server community（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA