[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# auth-web enable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth-web enable`

対象スイッチポートでWeb認証（ポート認証）を有効にする。
no形式で実行した場合は対象スイッチポートでWeb認証（ポート認証）を無効にする。
初期設定は無効。
実際にWeb認証（ポート認証）を使用するためには、システム全体でもWeb認証を有効にする必要がある（aaa authentication auth-webコマンド）。

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1～1.0.12でWeb認証を有効化する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# auth-web enable ↓

### 注意・補足事項

■ プライベートVLANの所属ポートではWeb認証を使用できない。
■ ポートセキュリティーが有効なポート（switchport port-securityコマンド）ではWeb認証を使用できない。
■ タグ付きポートでもWeb認証を使用できる。ただしその場合は以下の注意事項がある。

- タグ付きポートではダイナミックVLAN、ゲストVLAN、Auth-fail VLANを使用できない。
- タグ付きポートではホストモードをMulti-Supplicantモードに設定すること（auth host-modeコマンドでmulti-supplicantを指定）。他のモードはサポート対象外
- VLAN間の移動はサポート対象外。認証済みSupplicantが同一ポート上の別のVLANに移動した場合、移動前のVLANでSupplicant情報がタイムアウトして削除されるまで、該当Supplicantはすぐに再認証を受けることができない。このような場合は、移動前に明示的にログアウトする必要がある。

■ トランクグループ（スタティック、LACPとも）でもWeb認証を使用できる。ただしその場合は以下の注意事項がある。

- トランクグループ上では、個別メンバーポートのリンクダウンではなく、トランクグループ全体（saX、poXインターフェース）のリンクダウンによって認証が解除される。
- トランクグループ上では、リンクアップしているメンバーポートが増えたときにも認証が解除される（たとえば、トランクグループ内で2ポートUp、2ポートDownの状態から3ポートUp、1ポートDownの状態になると認証が解除される）。

■ 認証機能の有効なポートでは認証成功時にスパニングツリープロトコルのトポロジーチェンジが発生する。これを回避するには、spanning-tree edgeportコマンドを実行して、該当ポートをエッジポートに設定すればよい。
■ スタティックチャンネルグループ（手動設定のトランクグループ）の場合は、インターフェース名「saX」（Xはスタティックチャンネルグループ番号）に対して設定する。
■ スタティックチャンネルグループのメンバーポートに対して設定することはできない。
■ LACPチャンネルグループ（自動設定のトランクグループ）の場合は、チャンネルグループインターフェースに対して設定する。
■ LACPチャンネルグループのメンバーポートに対して設定した場合、自動的にチャンネルグループインターフェースに設定される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth-web enable（インターフェースモード）

### 関連コマンド

aaa authentication auth-web（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
loop-protection（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show auth（特権EXECモード）
show auth diagnostics（特権EXECモード）
show auth sessionstatistics（特権EXECモード）
show auth supplicant（特権EXECモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA