[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# power-inline allow-legacy

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config)# power-inline allow-legacy`

`(config)# no power-inline allow-legacy`

PoEスイッチポートにおいて、PoE標準（IEEE 802.3af、IEEE 802.3at）に準拠した受電機器（PD）だけでなく、標準化以前の仕様に基づく非準拠PDの検出も試みるよう設定する。
no形式で実行した場合は標準に準拠したPDの検出だけを行い、非準拠PDの検出は試みないよう設定する。
初期設定では非準拠PDの検出は試みない。
非準拠PDの検出が有効な場合、本製品は最初にIEEE 802.3af・IEEE 802.3at準拠方式によるPD検出を試み、PDを検出できなかった場合は標準化以前の方式（プリスタンダード方式）でPD検出を試みる。
非準拠PDの検出が無効な場合は、IEEE 802.3af・IEEE 802.3at準拠方式だけを試し、プリスタンダード方式は試行しない。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効です。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照してください。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- power-inline allow-legacy（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show power-inline（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA