[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# udld aggressive-mode

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`(config)# [no] udld aggressive-mode`

すべてのポートをアグレッシブモードに設定する。
no形式で指定した場合はノーマルモードにする。

### 使用例

    awplus(config)# udld aggressive-mode ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- udld aggressive-mode（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

udld port aggressive-mode（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA