[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip pim rp-address

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip pim rp-address A.B.C.D [LISTNUM|LISTNAME]`

（PIM-SM）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント（RP）を静的に設定する。
no形式で実行した場合は静的設定したRPの情報を削除する。
本製品では、複数のRPを静的に設定することが可能。また、静的RPとブートストラップメカニズムによる動的RPを併用してもよい。
RP設定に関する仕様は以下のとおり。

- 同一のグループ範囲に対して、ブートストラップルーター（BSR）から動的に学習したRPと静的設定したRPの両方が存在している場合、BSRから学習した動的RPのほうが優先的に使用される。動的RPが複数存在している場合は、通常どおりRP優先度とハッシュ関数によって実際に使用するRPが決定される。
- 同一のグループ範囲に対して、静的RPが複数存在している場合は、もっとも大きいIPアドレスを持つものが使用される。
- 静的RPおよび動的RP（C-RP）の設定時に標準IPアクセスリストでグループ範囲を指定しなかった場合は、224.0.0.0/4（すべてのマルチキャストグループアドレス）を指定したものと見なされる。
- 静的RPおよび動的RP（C-RP）の設定時に標準IPアクセスリストでグループ範囲を指定する場合、アクセスリストではRPに担当させたいグループ範囲をpermitするよう設定しておくこと。なお、アクセスリストでany（0.0.0.0 255.255.255.255や0.0.0.0/0）を指定した場合は、224.0.0.0/4の意味と見なされる。

### パラメーター

`A.B.C.D` | ランデブーポイント（RP）のIPアドレス。すでに静的設定済みのアドレスを指定した場合は、既存設定を上書き変更するので注意
`LISTNUM|LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト。該当RPに担当させたいマルチキャストグループアドレスの範囲をpermitするよう設定しておくこと。なお、アクセスリストでany（0.0.0.0 255.255.255.255や0.0.0.0/0）を指定した場合は、224.0.0.0/4（すべてのマルチキャストグループアドレス）の意味と見なされる。また、アクセスリストを指定しなかった場合も、224.0.0.0/4を指定したものと見なされる
| `LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名

### 使用例

■ マルチキャストグループ239.1.1.0～239.1.1.255のランデブーポイント（RP）として、192.168.10.1を使用するよう静的に設定する。RPとして動作させるルーター（ここでは192.168.10.1）を含め、すべてのルーターに同じ設定をすること。

    awplus(config)# access-list 1 permit 239.1.1.0 0.0.0.255 ↓
    awplus(config)# ip pim rp-address 192.168.10.1 1 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA