[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# polarity

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# polarity {mdi|mdix|auto}`

対象インターフェースの極性（MDI/MDI-X/自動認識）を変更する。

### パラメーター

`mdi` | MDI
`mdix` | MDI-X
`auto` | MDI/MDI-X自動認識（初期設定）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドによる固定設定は物理インターフェース（1000BASE-Tスイッチポート）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- polarity（インターフェースモード）

### 関連コマンド

duplex（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
speed（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA