[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# type pse-port

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type pse-port IFNAME [DIRECTION]`

PSEポートトリガーを作成する。
PSEポートトリガーは、ポートの電力使用量が出力電力上限値を超えたとき、または再び出力電力上限内に戻ったときに起動される

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名
`DIRECTION :=` | `{up|down|any}`
| 起動条件。省略時はany
| `up` | ポートの電力使用量が出力電力上限値を超えたとき
| `down` | ポートの電力使用量が出力電力上限値を下回ったとき
| `any` | up/downの両方

### 使用例

■ ポート1.0.1の電力使用量が出力電力上限値を超えたときに起動されるPSEポートトリガー「3」を作成する。

    awplus(config)# trigger 3 ↓
    awplus(config-trigger)# type pse-port port1.0.1 up ↓

### 注意・補足事項

■ 「up」イベントが発生すると、電力使用量が出力電力上限値を超えたポートが無効化され、出力電力上限値を下回った状態に戻るため、通常「down」イベントは「up」イベントの直後に発生する。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type pse-port（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）
show power-inline（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA