[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# power-inline enable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config-if)# power-inline enable`

`(config-if)# no power-inline enable`

対象PoEスイッチポートのPoE給電機能を有効化する。
no形式で実行した場合はPoE給電機能を無効化する。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効です。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照してください。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- power-inline enable（インターフェースモード）

### 関連コマンド

service power-inline（グローバルコンフィグモード）
show power-inline（非特権EXECモード）
show power-inline interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA