[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# alarm facility power-supply

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] alarm facility power-supply <1-2> {led|relay}`

対象の電源ユニットの障害を、本製品のFault LEDまたは外部装置に通知する機能を有効にする。
no形式で指定した場合は、無効にする。
初期値は無効。

### パラメーター

`<1-2>` | 対象の電源ユニット番号
`led` | Fault LEDによるアラーム通知
`relay` | リレー出力を使用した外部装置へのアラーム通知

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- alarm facility power-supply（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show alarm settings（特権EXECモード）
show facility-alarm status（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA