[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# mac address-table thrash-limit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config)# mac address-table thrash-limit <5-255>`

`(config)# no mac address-table thrash-limit`

MACアドレススラッシング（同一MACアドレスの登録ポートが頻繁に変更されること）の検出しきい値を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<5-255>` | MACアドレススラッシングの検出しきい値。同一のMACアドレスが1秒間に本パラメーターで指定した回数ポート間を移動すると、本製品はMACアドレススラッシングが発生したと見なし、関連するポートにおいて、thrash-limitingコマンドのactionパラメーターで指定された動作を実行する。初期値は10

### 注意・補足事項

■ 複数のMACアドレスが同時に移動した場合、1MACアドレス当たりの移動がしきい値に満たない場合でもMACアドレススラッシングプロテクションが機能する。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mac address-table thrash-limit（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show mac address-table thrash-limit（非特権EXECモード）
thrash-limiting（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA