[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# access-list(standard)

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] access-list {<1-99>|<1300-1999>} {deny|permit} SRCIP`

番号付き標準IPアクセスリストにエントリーを追加する。
no形式で実行した場合は、番号付き標準IPアクセスリストからエントリーを削除する。
番号付き標準IPアクセスリストは、条件となるIPアドレスを1つだけ指定できるアクセスリスト。
番号付き標準IPアクセスリストは複数のエントリーから構成されるリストで、検索はエントリーの追加順に行われる。検索時には、最初にマッチしたエントリーで処理（permitかdeny）が行われるか結果（permitかdeny）が返され、マッチした時点で検索は終了する。どのエントリーにもマッチしなかった場合はdenyとなる。
なお、ルートマップのmatch節で番号付き標準IPアクセスリストを使用するときは、結果が「permit」ならルートマップの該当エントリーにマッチしたと見なされ、結果が「deny」の場合はマッチしたと見なされない。

### パラメーター

`<1-99>|<1300-1999>` | アクセスリスト番号。1～99と1300～1999が標準IPアクセスリストの番号となる
`deny|permit` | 条件に合致した場合のアクション。拒否（deny）、許可（permit）のどちらかを指定する
`SRCIP` | IPアドレス（通常始点IPアドレス）または経路エントリーの宛先プレフィックス（アドレス部分）。次のいずれかの形式で指定する
| `A.B.C.D [W.X.Y.Z]` | IPアドレスとワイルドカードマスク。W.X.Y.Zはワイルドカードマスク（リバースマスクまたはORマスクともいう）といい、対象アドレスとA.B.C.Dの比較時に無視したいビット（ワイルドカードとして扱いたいビット）を指定する。比較対象ビットを指定する通常のマスク（ANDマスク）の各ビットを反転させたものと考えればよい。たとえば、192.168.10.0/24の範囲（192.168.10.0～192.168.10.255）にマッチさせたい場合、先頭24ビットを比較対象にするということは、末尾8ビットを無視すればよいので、「0.0.0.255」を指定する。「0.0.0.0」を指定した場合は対象アドレスとA.B.C.Dが完全一致したときだけマッチする（「host A.B.C.D」と同義）。また、省略時も「0.0.0.0」と見なされる
| `host A.B.C.D` | A.B.C.Dが単一ホストアドレスであることを示す指定。「A.B.C.D 0.0.0.0」や「A.B.C.D」と同義
| `any` | すべてのIPアドレスまたはプレフィックスに合致させる場合に指定する。「0.0.0.0 255.255.255.255」と同義

### 使用例

■ IPアドレスの先頭3オクテットが「192.168.10」の場合にこれを拒否（deny）し、それ以外を許可（permit）する番号付き標準IPアクセスリスト「1」を作成する。

    awplus(config)# access-list 1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255 ↓
    awplus(config)# access-list 1 permit any ↓

### 注意・補足事項

■ 番号付き標準IPアクセスリストの末尾には「deny any」、すなわち、すべてをdenyする暗黙のエントリーが存在している。
■ 本コマンドを経路エントリーのフィルタリングに用いる場合、宛先プレフィックスのアドレス部分だけが比較対象となり、プレフィックス長（サブネットマスクの長さ）は比較対象にならない。経路エントリー「192.168.10.0/28」を例にするなら、「192.168.10.0」の部分に対してマッチングを行うことはできるが、「/28」の部分に対してマッチングを行うことはできない。
■ 本コマンドを経路エントリーのフィルタリングに用いる場合、「0.0.0.0 0.0.0.0」や「0.0.0.0」、「host 0.0.0.0」はデフォルト経路（0.0.0.0/0）の指定となるが、「0.0.0.0 255.255.255.255」はすべての経路エントリー（anyと同じ）を指定することになるので注意。
■ 通常のマスク（ANDマスク）が「w.x.y.z」（w、x、y、zはそれぞれ0～255の数値）であると仮定した場合、ワイルドカードマスク（ORマスク）「W.X.Y.Z」のW、X、Y、Zは、それぞれ「W = 255 - w」、「X = 255 - x」、「Y = 255 - y」、「Z = 255 - z」で求められる。
たとえば、通常のマスク「255.255.255.0」に対応するワイルドカードマスクは「0.0.0.255」であり、通常のマスク「255.255.255.248」に対応するワイルドカードマスクは「0.0.0.7」となる。
■ SNMPアクセス制御を使用するときは、denyアクションが動作しない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
area filter-list（OSPFモード）
distribute-list（OSPFモード）
distribute-list（RIPモード）
ip igmp access-group（インターフェースモード）
ip igmp immediate-leave（インターフェースモード）
ip igmp limit（インターフェースモード）
ip igmp limit（グローバルコンフィグモード）
ip igmp ssm（グローバルコンフィグモード）
ip igmp ssm-map static（グローバルコンフィグモード）
ip pim cisco-register-checksum（グローバルコンフィグモード）
ip pim neighbor-filter（インターフェースモード）
ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim spt-threshold（グローバルコンフィグモード）
ip pim ssm（グローバルコンフィグモード）
match ip address（ルートマップモード）
match ip next-hop（ルートマップモード）
offset-list（RIPモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）
snmp-server community（グローバルコンフィグモード）
vty access-class（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA