[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 pim spt-threshold

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ipv6 pim spt-threshold [group-list LISTNAME]`

（PIM-SMv6）指定したマルチキャストグループのラストホップルーターとして動作しているとき（インターフェース配下に該当グループの受信者が存在しているとき）、配送経路を共有ツリー（RPT）から最短ツリー（SPT）に移行する動作を行うよう設定する。
no形式で実行した場合はSPTへの移行を行わないよう設定する。
初期設定ではSPTへの移行を行う。

### パラメーター

`group-list LISTNAME` | 名前付き標準IPv6アクセスリスト。SPTへの移行対象とするマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと。省略時はすべてのグループが対象となる

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim spt-threshold（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA