### IP

一般設定 IPインターフェース 経路制御 経路制御（RIP） 経路制御（OSPF） 経路制御（BGP） 経路制御（フィルタリング） ARP UDPブロードキャストヘルパー VRRP

#### 一般設定

ip forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip icmp error-interval（グローバルコンフィグモード）
ip tcp-timestamp（グローバルコンフィグモード）
ip unreachables（グローバルコンフィグモード）
ping（非特権EXECモード）
show ip forwarding（非特権EXECモード）
traceroute（非特権EXECモード）

#### IPインターフェース

ip address（インターフェースモード）
ip address dhcp（インターフェースモード）
ip dhcp-client request vendor-identifying-specific（インターフェースモード）
ip dhcp-client vendor-identifying-class（インターフェースモード）
ip directed-broadcast（インターフェースモード）
mtu（インターフェースモード）
show counter dhcp-client（非特権EXECモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）

#### 経路制御

ip route（グローバルコンフィグモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）
show ip route summary（非特権EXECモード）

#### 経路制御（RIP）

accept-lifetime（キーチェーン・キーモード）
cisco-metric-behavior（RIPモード）
clear ip rip route（特権EXECモード）
default-information originate（RIPモード）
default-metric（RIPモード）
distance（RIPモード）
distribute-list（RIPモード）
ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）
ip rip authentication mode（インターフェースモード）
ip rip authentication string（インターフェースモード）
ip rip receive version（インターフェースモード）
ip rip receive-packet（インターフェースモード）
ip rip send version（インターフェースモード）
ip rip send-packet（インターフェースモード）
ip rip split-horizon（インターフェースモード）
ip summary-address rip（インターフェースモード）
key（キーチェーンモード）
key chain（グローバルコンフィグモード）
key-string（キーチェーン・キーモード）
neighbor（RIPモード）
network（RIPモード）
offset-list（RIPモード）
passive-interface（RIPモード）
redistribute（RIPモード）
restart rip graceful（特権EXECモード）
rip restart grace-period（グローバルコンフィグモード）
router rip（グローバルコンフィグモード）
send-lifetime（キーチェーン・キーモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）
show ip rip（非特権EXECモード）
show ip rip interface（非特権EXECモード）
timers basic（RIPモード）
version（RIPモード）

#### 経路制御（OSPF）

area authentication（OSPFモード）
area default-cost（OSPFモード）
area filter-list（OSPFモード）
area nssa（OSPFモード）
area range（OSPFモード）
area stub（OSPFモード）
area virtual-link（OSPFモード）
capability restart（OSPFモード）
clear ip ospf process（特権EXECモード）
compatible rfc1583（OSPFモード）
default-information originate（OSPFモード）
default-metric（OSPFモード）
distance（OSPFモード）
distribute-list（OSPFモード）
enable db-summary-opt（OSPFモード）
host（OSPFモード）
ip ospf authentication（インターフェースモード）
ip ospf authentication-key（インターフェースモード）
ip ospf cost（インターフェースモード）
ip ospf database-filter（インターフェースモード）
ip ospf dead-interval（インターフェースモード）
ip ospf disable all（インターフェースモード）
ip ospf hello-interval（インターフェースモード）
ip ospf message-digest-key（インターフェースモード）
ip ospf mtu（インターフェースモード）
ip ospf mtu-ignore（インターフェースモード）
ip ospf network（インターフェースモード）
ip ospf priority（インターフェースモード）
ip ospf retransmit-interval（インターフェースモード）
ip ospf transmit-delay（インターフェースモード）
max-concurrent-dd（OSPFモード）
neighbor（OSPFモード）
network（OSPFモード）
ospf abr-type（OSPFモード）
ospf restart grace-period（グローバルコンフィグモード）
ospf restart helper（グローバルコンフィグモード）
ospf router-id（OSPFモード）
overflow database（OSPFモード）
overflow database external（OSPFモード）
passive-interface（OSPFモード）
redistribute（OSPFモード）
restart ospf graceful（特権EXECモード）
router ospf（グローバルコンフィグモード）
router-id（グローバルコンフィグモード）
router-id（OSPFモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip ospf border-routers（非特権EXECモード）
show ip ospf database（非特権EXECモード）
show ip ospf database asbr-summary（非特権EXECモード）
show ip ospf database external（非特権EXECモード）
show ip ospf database network（非特権EXECモード）
show ip ospf database nssa-external（非特権EXECモード）
show ip ospf database router（非特権EXECモード）
show ip ospf database summary（非特権EXECモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）
show ip ospf neighbor（非特権EXECモード）
show ip ospf route（非特権EXECモード）
show ip ospf virtual-links（非特権EXECモード）
show ip protocols ospf（非特権EXECモード）
show router-id（非特権EXECモード）
summary-address（OSPFモード）
timers spf exp（OSPFモード）

#### 経路制御（BGP）

address-family ipv4（BGPモード）
address-family ipv6（BGPモード）
aggregate-address（BGPモード）
aggregate-address（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
auto-summary（BGPモード）
bgp aggregate-nexthop-check（グローバルコンフィグモード）
bgp always-compare-med（BGPモード）
bgp bestpath as-path ignore（BGPモード）
bgp bestpath compare-confed-aspath（BGPモード）
bgp bestpath compare-routerid（BGPモード）
bgp bestpath med（BGPモード）
bgp bestpath med remove-recv-med（BGPモード）
bgp bestpath med remove-send-med（BGPモード）
bgp client-to-client reflection（BGPモード）
bgp cluster-id（BGPモード）
bgp confederation identifier（BGPモード）
bgp confederation peers（BGPモード）
bgp damp-peer-oscillation（BGPモード）
bgp default ipv4-unicast（BGPモード）
bgp default local-preference（BGPモード）
bgp deterministic-med（BGPモード）
bgp enforce-first-as（BGPモード）
bgp fast-external-failover（BGPモード）
bgp graceful-restart（BGPモード）
bgp graceful-restart graceful-reset（BGPモード）
bgp graceful-restart restart-time（BGPモード）
bgp graceful-restart stalepath-time（BGPモード）
bgp log-neighbor-changes（BGPモード）
bgp nexthop-trigger delay（グローバルコンフィグモード）
bgp nexthop-trigger enable（グローバルコンフィグモード）
bgp nexthop-trigger-count（BGPモード）
bgp router-id（BGPモード）
bgp scan-time（BGPモード）
bgp update-delay（BGPモード）
clear bgp（特権EXECモード）
clear bgp ipv6（特権EXECモード）
clear ip bgp（特権EXECモード）
distance（BGPモード）
distance（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
exit-address-family（BGP IPv4アドレスファミリーモード）
exit-address-family（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor activate（BGPモード）
neighbor activate（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor advertisement-interval（BGPモード）
neighbor allowas-in（BGPモード）
neighbor allowas-in（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor as-origination-interval（BGPモード）
neighbor attribute-unchanged（BGPモード）
neighbor attribute-unchanged（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability graceful-restart（BGPモード）
neighbor capability graceful-restart（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability orf prefix-list（BGPモード）
neighbor capability orf prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability route-refresh（BGPモード）
neighbor default-originate（BGPモード）
neighbor default-originate（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor description（BGPモード）
neighbor disallow-infinite-holdtime（BGPモード）
neighbor distribute-list（BGPモード）
neighbor distribute-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor dont-capability-negotiate（BGPモード）
neighbor ebgp-multihop（BGPモード）
neighbor filter-list（BGPモード）
neighbor filter-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor interface（BGPモード）
neighbor maximum-prefix（BGPモード）
neighbor maximum-prefix（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor next-hop-self（BGPモード）
neighbor next-hop-self（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor override-capability（BGPモード）
neighbor passive（BGPモード）
neighbor password（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor port（BGPモード）
neighbor prefix-list（BGPモード）
neighbor prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor remove-private-as（BGPモード）
neighbor restart-time（BGPモード）
neighbor route-map（BGPモード）
neighbor route-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor route-reflector-client（BGPモード）
neighbor send-community（BGPモード）
neighbor send-community（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
neighbor soft-reconfiguration inbound（BGPモード）
neighbor soft-reconfiguration inbound（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor timers（BGPモード）
neighbor transparent-as（BGPモード）
neighbor transparent-nexthop（BGPモード）
neighbor unsuppress-map（BGPモード）
neighbor unsuppress-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor update-source（BGPモード）
neighbor weight（BGPモード）
neighbor weight（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
network（BGPモード）
network（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
network synchronization（BGPモード）
network synchronization（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
redistribute（BGPモード）
redistribute（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
restart bgp graceful（特権EXECモード）
router bgp（グローバルコンフィグモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors received prefix-filter（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors received-routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show bgp nexthop-tracking（非特権EXECモード）
show bgp nexthop-tree-details（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors connection-retrytime（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors hold-time（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors keepalive（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors keepalive-interval（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors notification（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors open（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors rcvd-msgs（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors received prefix-filter（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors received-routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors sent-msgs（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors update（非特権EXECモード）
show ip bgp scan（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）
show ip protocols bgp（非特権EXECモード）
synchronization（BGPモード）
synchronization（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
timers bgp（BGPモード）

#### 経路制御（フィルタリング）

clear ip prefix-list（特権EXECモード）
clear ipv6 prefix-list（特権EXECモード）
ip as-path access-list（グローバルコンフィグモード）
ip community-list expanded（グローバルコンフィグモード）
ip community-list standard（グローバルコンフィグモード）
ip community-list(expanded)（グローバルコンフィグモード）
ip community-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip prefix-list（グローバルコンフィグモード）
ipv6 prefix-list（グローバルコンフィグモード）
match as-path（ルートマップモード）
match community（ルートマップモード）
match interface（ルートマップモード）
match ip address（ルートマップモード）
match ip next-hop（ルートマップモード）
match ipv6 address（ルートマップモード）
match ipv6 next-hop（ルートマップモード）
match metric（ルートマップモード）
match origin（ルートマップモード）
match route-type（ルートマップモード）
match tag（ルートマップモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
set aggregator as（ルートマップモード）
set as-path prepend（ルートマップモード）
set atomic-aggregate（ルートマップモード）
set comm-list delete（ルートマップモード）
set community（ルートマップモード）
set ip next-hop（ルートマップモード）
set local-preference（ルートマップモード）
set metric（ルートマップモード）
set metric-type（ルートマップモード）
set origin（ルートマップモード）
set originator-id（ルートマップモード）
set tag（ルートマップモード）
set weight（ルートマップモード）
show ip as-path-access-list（非特権EXECモード）
show ip community-list（非特権EXECモード）
show ip prefix-list（非特権EXECモード）
show ipv6 prefix-list（特権EXECモード）
show route-map（非特権EXECモード）

#### ARP

arp（グローバルコンフィグモード）
arp log（グローバルコンフィグモード）
arp-aging-timeout（インターフェースモード）
arp-loose-check（インターフェースモード）
arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity unicast(NLB)（インターフェースモード）
arp-reply-bc-dmac（インターフェースモード）
clear arp-cache（特権EXECモード）
ip gratuitous-arp-link（グローバルコンフィグモード）
ip limited-local-proxy-arp（インターフェースモード）
ip local-proxy-arp（インターフェースモード）
ip proxy-arp（インターフェースモード）
local-proxy-arp（グローバルコンフィグモード）
show arp（非特権EXECモード）
show ip flooding-nexthops（非特権EXECモード）

#### UDPブロードキャストヘルパー

ip forward-protocol udp（グローバルコンフィグモード）
ip helper-address（インターフェースモード）

#### VRRP

advertisement-interval（VRRPモード）
circuit-failover（VRRPモード）
disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
preempt-mode（VRRPモード）
priority（VRRPモード）
router vrrp（グローバルコンフィグモード）
show vrrp（非特権EXECモード）
show vrrp counters（非特権EXECモード）
transition-mode（VRRPモード）
virtual-ip（VRRPモード）
vrrp icmp-ttl-exceeded-error-use-physical-address（グローバルコンフィグモード）