[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# bgp bestpath med

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp bestpath med {confed & missing-as-worst}`

（IPv4/IPv6）BGPの経路選択プロセスにおける、MULTI_EXIT_DISC（MED）属性の扱いに関するオプションを有効にする。
no形式で実行した場合は、指定したオプションを無効にする。
初期状態では各オプションは無効。

### パラメーター

`confed` | コンフェデレーションeBGPピアから学習した経路間の優劣比較にMED値を使う場合に本オプションを指定する。なお、本オプション指定時でも、コンフェデレーションeBGPピアから学習した経路のAS_PATH属性にコンフェデレーション外のAS番号が含まれている場合は、MED値を使わない
`missing-as-worst` | MED属性の付加されていない経路のMED値を無限大（優先度最低）と見なす場合に本オプションを指定する。本オプション未指定時はMED属性の付加されていない経路のMED値を0（優先度最高）と見なす

### 使用例

■ MED属性の付加されていない経路のMED値を無限大（優先度最低）と見なすよう設定する。

    awplus(config-router)# bgp bestpath med missing-as-worst ↓

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp bestpath med（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp always-compare-med（BGPモード）
bgp bestpath as-path ignore（BGPモード）
bgp deterministic-med（BGPモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA