[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# clear snmp-discovery

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# clear snmp-discovery ip [A.B.C.D]`

`# clear snmp-discovery nodes [A.B.C.D]`

SNMP探索の情報の表示をリセットする。

### パラメーター

`ip` | SNMP探索の情報の表示からARPノードを削除
`nodes` | SNMP探索の情報の表示からSNMPノードを削除
`A.B.C.D` | SNMP探索の情報の表示からリセットしたいARP/SNMPノードのIPアドレスを指定。本パラメーター指定なしの場合はすべてのARPノードもしくはSNMPノードが削除される

### 使用例

■ SNMP探索の情報の表示からすべてのARPノードをリセットする。

    awplus# clear snmp-discovery ip ↓

■ SNMP探索の情報の表示から「192.168.3.1」のARPノードを削除する。

    awplus# clear snmp-discovery ip 192.168.3.1 ↓

■ SNMP探索の情報の表示からすべてのSNMPノードをリセットする。

    awplus# clear snmp-discovery nodes ↓

■ SNMP探索の情報の表示から「192.168.3.1」のSNMPノードを削除する。

    awplus# clear snmp-discovery nodes 192.168.3.1 ↓

### 関連コマンド

show snmp-discovery（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA