[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show sflow

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`# show sflow`

sFlowエージェントに関する全体的な情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show sflow ↓

    sFlow Agent Configuration:                    Default Values
      sFlow Admin Status ........ Enabled         [Disabled]
      sFlow Agent Address ....... 10.10.0.253     [not set]

    sFlow Collector Configuration:
      ID  IP Address                               UDP Port  Max Datagram Size
    --------------------------------------------------------------------------
       1  172.16.10.102                                6343               1200
       2  172.16.10.101                                6343               1200
       3  172.16.10.100                                6343               1200

    sFlow Agent Status:
      Polling/sampling/Tx ....... Active

表 1
sFlow Agent Configurationセクション | sFlowエージェント機能の情報が表示される
sFlow Admin Status | sFlowエージェント機能が有効かどうか
sFlow Agent Address | sFlowエージェントのIPv4/IPv6アドレス。sFlow非アクティブ時にはnot setが表示される
sFlow Collector Configurationセクション | 登録されているsFlowコレクターの情報が表示される
ID | sFlowコレクターの登録番号
IP Address | sFlowコレクターのIPv4/IPv6アドレス
UDP Port | sFlowコレクターのUDPポート
Max Datagram Size | sFlowコレクターに送信されるsFlowデータグラムの最大サイズ
sFlow Agent Statusセクション | sFlowエージェントの状態が表示される
Polling/sampling/Tx | sFlowエージェントのポーリング/サンプリング/送信動作の状態（Active = アクティブ、Inactive = 非アクティブ）。非アクティブ時には理由も表示される

### 関連コマンド

sflow agent（グローバルコンフィグモード）
sflow collector（グローバルコンフィグモード）
sflow enable（グローバルコンフィグモード）
sflow polling-interval（インターフェースモード）
sflow sampling-rate（インターフェースモード）
show sflow interface（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA