[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# storm-rate

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# storm-rate <1-10000000>`

`(config-pmap-c)# no storm-rate`

QoSストームプロテクション機能における、対象トラフィッククラスの受信レート上限値を設定する。
no形式で実行した場合は受信レート上限値の設定を削除する。
QoSストームプロテクション機能の有効時、対象トラフィッククラスの受信レートが本コマンドで設定した上限値を超過すると、storm-actionコマンドで指定した動作が実行される。
本コマンドには初期値が存在しないため、QoSストームプロテクション機能を使用するときは必ず本コマンドを明示的に設定する必要がある。

### パラメーター

`<1-10000000>` | 受信レート上限値。単位はKbps

### コマンドツリー

    class (ポリシーマップモード)
        |
        +- storm-rate（ポリシーマップ・クラスモード）

### 関連コマンド

show mls qos interface storm-status（非特権EXECモード）
storm-action（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-downtime（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-protection（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-window（ポリシーマップ・クラスモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA