[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 mld snooping

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`(config-if)# [no] ipv6 mld snooping`

対象VLANインターフェースでMLD Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はMLD Snoopingを無効にする。
初期設定は有効。
MLD Snoopingを使うには、ipv6 mld snoopingコマンドによる全体設定と、本コマンドによるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

### 注意・補足事項

■ MLD Snooping機能は、システム起動後に作成された最初の63 VLANでのみ使用可能。詳しくは解説編の注意事項を参照。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld snooping（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld snooping（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 mld snooping mrouter（非特権EXECモード）
show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA