[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show atmf backup guest

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf backup guest [NODENAME [IFNAME]] [logs]`

AMFゲストノードのバックアップの設定や状態を表示する。
本コマンドは、AMFマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODENAME` | AMFゲストノードを接続しているノード名。省略した場合は、すべてのAMFゲストノードを接続しているノードの情報が表示される。
| `IFNAME` | AMFゲストノードを接続しているノードのポート名。省略した場合は、AMFゲストノードを接続しているノードのすべてのポート情報が表示される。
`logs` | バックアップのログ情報を表示させたいときに指定する

### 使用例

■ AMFゲストノードのバックアップに関する情報を表示する。

    SBx81# show atmf backup guest  ↓
    Guest Backup .......... Enabled
      Schedule ............ 1 per day starting at 03:00
      Next Backup Time .... 24 Mar 2016 18:00
    Backup Bandwidth ...... Unlimited
    Backup Media .......... USB (Total 3788.0MB, Free 3091.5MB)
    Current Action ........ Idle
      Started ............. -
      Current Node ........ -
    Backup Redundancy ..... Disabled

    Parent Node Name  Port Name           Date          Time       Status
    ---------------------------------------------------------------------------
    FSW241            port1.0.5           24 Mar 2016   11:19:28   Good
    FSW241            port1.0.9           24 Mar 2016   11:19:32   Good
    FSW241            port1.0.7           24 Mar 2016   11:19:34   Good

表 1
Guest Backup | AMFゲストノードのバックアップの有効・無効。EnabledかDisabled
Schedule | AMFゲストノードの自動バックアップのスケジュール。「X per day starting at HH:MM」は「HH:MM」がバックアップ基準時刻、「X」がバックアップ頻度を表し、「HH:MM を開始点とする 24 時間（1日）に X 回バックアップを実行する」の意味となる
Next Backup Time | 次回のバックアップ日時
Backup Bandwidth | バックアップデータの転送に使用する最大帯域（Kbyte/sec）。無制限時はUnlimitedと表示される
Backup Media | 使用中のバックアップ先の種類（USB、SDまたはFILE SERVER）、総容量（Total）と空き容量（Free）。また、USB、SDの容量が64MBを下回っている場合は警告が表示される
Current Action | 現在実行中のバックアップ処理。Idle（何もしていない）、Starting（開始処理中）、Doing（実行中）、Stopping（停止処理中）の各アクションと、manual backup（手動バックアップ）、scheduled backupのバックアップ種別の組み合わせで表示される
Started | バックアップ実行中の場合、開始日時が表示される
Current Node | バックアップ実行中の場合、現在バックアップ中のノード名が表示される
Backup Redundancy | 冗長バックアップの有効・無効。EnabledかDisabled
Parent Node Name | AMFゲストノードを接続しているノード名
Port Name | AMFゲストノードを接続しているノードのポート名
Date | 最終バックアップ日
Time | 最終バックアップ時刻
Status | バックアップの状態。Good（バックアップに成功した）、In Progress（バックアップ実行中）、Errors（バックアップで何らかのエラーが発生した）、Stopped（バックアップが手動停止された）のいずれか

### 注意・補足事項

■ バックアップメディアが未装着の場合は、下記メッセージのみが表示される。

    % No backup media found on this device

### 関連コマンド

atmf backup guests delete（特権EXECモード）
atmf backup guests enable（グローバルコンフィグモード）
atmf backup guests now（特権EXECモード）
atmf backup guests synchronize（特権EXECモード）
atmf recover guest（特権EXECモード）
show atmf area guests（特権EXECモード）
show atmf backup（特権EXECモード）
show atmf backup area（特権EXECモード）
show atmf guests（特権EXECモード）
show atmf links guest（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA