[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# vlan database

モード: グローバルコンフィグモード --> VLANモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config)# vlan database`

VLANの作成、変更、削除を行うVLANモードに移行する。
VLANへのポート割り当ては、インターフェースモードにおいて、スイッチポートごとに行う。
VLANモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### 使用例

    awplus(config)# vlan database ↓
    awplus(config-vlan)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- vlan database（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- private-vlan（VLANモード）
             +- private-vlan association（VLANモード）
             +- vlan（VLANモード）
             +- vlan mode remote-mirror-vlan（VLANモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA