[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show dos

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / 攻撃検出

`> show dos [interface IFNAME]`

攻撃検出機能の設定、状態、カウンターを表示する。

### パラメーター

`interface IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名

### 使用例

    awplus> show dos ↓

    Denial of Service

      * Shut = Shutdown port
      * Trap = Trap to SNMP
      * Mirror = Send packets to mirror

      Port        DoS Type          Action               Attacked  Count
      ---------------------------------------------------------------------
      port1.0.1   teardrop                Shut           No        -
      port1.0.10  ping-of-death           Shut           No        -
      port1.0.3   synflood                Shut           No        -

    awplus> show dos interface port1.0.1 ↓

    DoS settings for interface port1.0.1
    -----------------------------------------
    Port status         : Enabled
    ipoptions           : Enabled
       Action           : Shutdown port
       Attacks detected : 0
    land                : Disabled
    ping-of-death       : Disabled
    smurf               : Enabled
       Action           : Shutdown port
       Attacks detected : 1
    synflood            : Disabled
    teardrop            : Disabled

表 1
Port status | 攻撃検出機能におけるスイッチポートのステータス。これは該当ポートの実際のリンクステータスや管理ステータスとは関係なく、単に攻撃検出によるシャットダウン期間中（攻撃検出後1分間）であればDisabled、そうでないならEnabledと表示される
ipoptions | IPオプション攻撃検出機能の有効・無効
land | Land攻撃検出機能の有効・無効
ping-of-death | Ping of Death攻撃検出機能の有効・無効
smurf | Smurf攻撃検出機能の有効・無効
synflood | SYNフラッド攻撃検出機能の有効・無効
teardrop | Teardrop攻撃検出機能の有効・無効
Action | 攻撃検出時のアクション
Attacks detected | 攻撃検出回数

### 関連コマンド

dos ipoptions（インターフェースモード）
dos land（インターフェースモード）
dos ping-of-death（インターフェースモード）
dos smurf（インターフェースモード）
dos synflood（インターフェースモード）
dos teardrop（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA