[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# domain-name

モード: MRPリングモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`(config-mrp-ring)# domain-name NAME`

`(config-mrp-ring)# no domain-name`

MRPリングのドメイン名を設定する。

### パラメーター

`NAME` | MRPドメイン名

### コマンドツリー

    mrp ring (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- domain-name（MRPリングモード）

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
vlan-id（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
enable（MRPリングモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）
show mrp ports（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA