[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show access-list counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`# show access-list counters [LISTNUM|LISTNAME]`

ハードウェアアクセスリストの統計カウンターを表示する。

### パラメーター

`LISTNUM` | アクセスリスト番号。以下の範囲を指定できる
| `<3000-3699>` | ハードウェアIPアクセスリスト番号
| `<4000-4699>` | ハードウェアMACアクセスリスト番号
`LISTNAME` | アクセスリスト名

### 使用例

    awplus# show access-list counters ↓
    Hardware ACL Packet Counters

    ACL-1
    Packet Hits: 17
    ACL-2
    Packet Hits: 0
    ACL-3
    Packet Hits: 1

    awplus# show access-list counters ACL-1 ↓
    Hardware ACL Packet Counters

    ACL-1
    Packet Hits: 33

### 関連コマンド

access-list hardware(list)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
clear access-list counters（特権EXECモード）
ipv6 access-list(list)（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA