[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# acl-group ip port(entry)

モード: ポートグループモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config-ip-port-group)# [no] eq <0-65535>`

`(config-ip-port-group)# [no] lt <0-65535>`

`(config-ip-port-group)# [no] gt <0-65535>`

`(config-ip-port-group)# [no] ne <0-65535>`

`(config-ip-port-group)# [no] range <0-65535> <0-65535>`

対象ポートグループにTCP/UDPポートの条件を追加する。
no形式で実行した場合は指定したTCP/UDPポートの条件を削除する。

### パラメーター

`eq <0-65535>` | ～と等しい（EQual to）。たとえば、「eq 80」はポート80とマッチする
`lt <0-65535>` | ～より小さい（Less Than）。たとえば、「lt 1024」は「ポート1024より小さい」の意味で、ポート0～1023にマッチする
`gt <0-65535>` | ～より大きい（Greater Than）。たとえば、「gt 32767」は「ポート32767より大きい」の意味で、ポート32768～65535にマッチする
`ne <0-65535>` | ～と等しくない（Not Equal to）。たとえば、「ne 22」はポート22以外とマッチする
`range <0-65535> <0-65535>` | 任意の範囲を指定。たとえば、「range 0 80」はポート0～80にマッチする

### 使用例

■ ポート80, 443, 8080, 8443に合致するポートグループwebを定義する。

    awplus(config)# acl-group web ↓
    awplus(config-ip-port-group)# eq 80 ↓
    awplus(config-ip-port-group)# eq 443 ↓
    awplus(config-ip-port-group)# eq 8080 ↓
    awplus(config-ip-port-group)# eq 8443 ↓

### コマンドツリー

    acl-group ip port (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- acl-group ip port(entry)（ポートグループモード）

### 関連コマンド

access-list hardware(seq entry)（ハードウェアアクセスリストモード）
ipv6 access-list(seq entry)（ハードウェアIPv6アクセスリストモード）
show acl-group ip port（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA