[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# host

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# host A.B.C.D HHHH.HHHH.HHHH`

`(dhcp-config)# host A.B.C.D client-id CLIENTID`

`(dhcp-config)# no host {A.B.C.D|all}`

特定のMACアドレスまたはクライアントIDを持つクライアントに割り当てる静的IPアドレスを設定する。
no形式で実行した場合は、静的IPアドレスの設定を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | クライアントに貸し出す静的IPアドレス。networkコマンドで指定したサブネット内のアドレスでなくてはならない
`HHHH.HHHH.HHHH` | クライアントのMACアドレス
`client-id CLIENTID` | クライアントID
`all` | no形式でのみ有効。本DHCPプールに定義されたすべての静的IPアドレスを削除するときに指定する

### 使用例

■ MACアドレス「000a.7934.0b90」を持つクライアントに対し、IPアドレス「10.100.10.70」を静的割り当てするよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# host 10.100.10.70 000a.7934.0b90 ↓

■ IPアドレス「10.100.10.70」の静的割り当てをとりやめる。

    awplus(dhcp-config)# no host 10.100.10.70 ↓

■ DHCPプール内のすべての静的割り当てエントリーを削除する。

    awplus(dhcp-config)# no host all ↓

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- host（DHCPモード）

### 関連コマンド

ip dhcp use-subscriber-id（インターフェースモード）
ip dhcp use-subscriber-id（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp-relay agent-option subscriber-id（インターフェースモード）
network（DHCPモード）
range（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）
use-subscriber-id（DHCPモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA