[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 mld version

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`(config-if)# ipv6 mld version <1-2>`

`(config-if)# no ipv6 mld version`

対象インターフェースで使用するMLDのバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-2>` | MLDバージョン。初期値は2

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld version（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ipv6 mld interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA