[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show crypto key hostkey

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`> show crypto key hostkey [KEYTYPE]`

SSHサーバーのホスト鍵を表示する。
鍵の種類を指定しなかった場合は、すべての鍵の情報が簡潔に一覧表示される。
鍵の種類を指定した場合は、指定した鍵の内容が表示される。

### パラメーター

`KEYTYPE` | 表示する鍵の種類。省略時はすべての鍵の情報が簡潔に一覧表示される。指定時は、該当する鍵の内容が表示される
| `rsa` | RSAホスト鍵
| `ecdsa` | ECDSAホスト鍵
| `ed25519` | ED25519ホスト鍵

### 使用例

    awplus> show crypto key hostkey ↓
    Type       Bits  Fingerprint
    ---------------------------------------------------------------
    rsa        4096  SHA256:jlK530k5JbiVZMyaSU251RNksD956cNlTnFMInvjaH0
    ecdsa       384  SHA256:laACAI+CLK0ENSNrHpAqigvs/U9ksnAdihf61lL2LuI
    ed25519     256  SHA256:KGmS4KKEQhH383LDTLkauNwrcV1Cg0ntJdCqn6I9UcY

    awplus> show crypto key hostkey ecdsa ↓
    ecdsa-sha2-nistp384 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAzODQAAAAIbmlzdHAzODQAAABhBKWviFhw
    ak4HLYmQrzc0AXRirNfq+iPcxKZNYlV39pKPyapjJhGFEVI7w10rufBxNePftcKVBJEEjAIVdd1N21fB
    NOJ+bHwkKBWLhAIvN0Phbm9ZOCeFL5lQd2aeYjfzhw==

表 1
Type | 鍵の種類
Bits | 鍵の長さ
Fingerprint | 公開鍵のフィンガープリント

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。

### 関連コマンド

crypto key generate hostkey（グローバルコンフィグモード）
service ssh（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA