[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# log(filter)

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# [no] log DESTINATION {level LEVEL & facility FACILITY & program PROGRAM & msgtext TEXTLINE}`

指定したログ出力先定義にメッセージフィルターのエントリーを追加し、ログメッセージの出力条件を指定・変更する。
no形式で実行した場合は、ログ出力先定義からメッセージフィルターのエントリーを削除する。
メッセージフィルターの各エントリーでは、出力条件としてlevel、facility、program、msgtextの4つのパラメーターから少なくとも1つ以上を必ず指定する。各エントリーにおいて指定しなかったパラメーターは「すべてマッチ」（any）となる。
logコマンドでログ出力先を定義または有効化しても、メッセージフィルターのエントリーが設定されていないと、該当出力先にはメッセージが出力されないので注意。

### パラメーター

`DESTINATION` | ログメッセージの出力先。hostログとemailログの場合は、logコマンドで定義した出力先を指定すること
| `buffered` | ランタイムメモリー
| `permanent` | フラッシュメモリー
| `monitor` | ターミナルモニター（terminal monitorコマンド）
| `console` | コンソールポート
| `host {A.B.C.D|X:X::X:X}` | syslogサーバー。サーバーのIPv4アドレス（A.B.C.D）またはIPv6アドレス（X:X::X:X）を指定する
| `email TOADDRESS` | 電子メールアドレス。TOADDRESSにメールアドレスを指定する
| `external` | 外部メディア（USBメモリー）上のファイル（logコマンドのexternalパラメーターで指定したファイル）
`level LEVEL` | メッセージのレベル（重要度）。各出力先には、指定したレベル以上のメッセージだけが出力される。`LEVEL`には以下の名称または番号を指定する。省略時はすべてのレベルが出力対象となる
| `emergencies` | レベル0。システムが使用不能であることを示す
| `alerts` | レベル1。ただちに対処を要する状況であることを示す
| `critical` | レベル2。重大な問題が発生したことを示す
| `errors` | レベル3。一般的なエラーメッセージ
| `warnings` | レベル4。警告メッセージ
| `notices` | レベル5。エラーではないが、管理者の注意を要するかもしれないメッセージ
| `informational` | レベル6。通常運用における詳細情報
| `debugging` | レベル7。きわめて詳細な情報
| `<0-7>` | レベル番号。0～7は、上記のemergencies（0）～debugging（7）に対応しており同じ意味。0がもっとも重要度が高く、7がもっとも低い
`facility FACILITY` | メッセージのファシリティー。各出力先には、指定したファシリティーのメッセージだけが出力される。`FACILITY`には以下のいずれかを指定する。省略時はすべてのファシリティーが出力対象となる
| `auth` | 認証サブシステム
| `authpriv` | 認証サブシステム（機密性の高いもの）
| `cron` | 定期実行デーモン（crond）
| `daemon` | システムデーモン
| `ftp` | ファイル転送サブシステム
| `kern` | カーネル
| `lpr` | プリンタースプーラーサブシステム
| `mail` | メールサブシステム
| `news` | ネットニュースサブシステム
| `syslog` | syslogデーモン（syslogd）
| `user` | ユーザープロセス
| `uucp` | UUCPサブシステム
`program PROGRAM` | メッセージの生成元プログラム。各出力先には、指定したプログラムの生成したメッセージだけが出力される。省略時はすべてのプログラムが出力対象となる。プログラム名の一覧・詳細はコマンドラインの「?」ヘルプで確認すること
| `WORD` | プログラム名。show logコマンド、show log permanentコマンドなどで<program>欄に表示される。大文字小文字を区別する
| `bgp` | Border Gateway Protocol (BGP)
| `dot1x` | IEEE 802.1X Port-Based Access Control
| `epsr` | Ethernet Protection Switched Rings (EPSR)
| `lacp` | Link Aggregation Control Protocol (LACP)
| `loopprot` | Loop Protection
| `mstp` | Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
| `ospf` | Open Shortest Path First (OSPF)
| `pim-dm` | Protocol Independent Multicast - Dense Mode (PIM-DM)
| `pim-sm` | Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM)
| `rip` | Routing Information Protocol (RIP)
| `ripng` | Routing Information Protocol - next generation (RIPng)
| `rmon` | Remote Monitoring Protocol (RMON)
| `rstp` | Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
| `stp` | Spanning Tree Protocol (STP)
`msgtext TEXTLINE` | メッセージの内容。各出力先には、指定した文字列を含むメッセージだけが出力される。大文字小文字を区別する。省略時はメッセージの内容には関知しない。`TEXTLINE`は行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい（本パラメーターはコマンドラインの最後に指定すること）

### 使用例

■ syslogサーバー10.100.10.100宛てのhostログを定義し、さらにメッセージフィルターを作成して、すべてのメッセージを出力するよう設定する。すべてのメッセージを出力させるには「level debugging」を指定すればよい。

    awplus(config)# log host 10.100.10.100 ↓
    awplus(config)# log host 10.100.10.100 level debugging ↓

■ syslogサーバー192.168.10.2宛てのhostログを定義し、さらにメッセージフィルターを作成して、errorsレベル以上（レベル0～3）のすべてのログメッセージ、および、dot1x関連のログメッセージを出力するよう設定する。

    awplus(config)# log host 192.168.10.2 ↓
    awplus(config)# log host 192.168.10.2 level errors ↓
    awplus(config)# log host 192.168.10.2 program dot1x ↓

なお、メッセージフィルターのエントリーを削除するには、本コマンドをno形式で実行する。たとえば、前記の「program dot1x」というエントリーを削除するには次のようにする。

    awplus(config)# no log host 192.168.10.2 program dot1x ↓

■ 電子メールアドレスadmin@example.com宛てのemailログを定義し、さらにメッセージフィルターを作成して、「FAILED LOGIN」という文字列を含むすべてのログメッセージを出力するよう設定する。msgtextパラメーターは、msgtextキーワード以降行末までが値と見なされるため、必ずコマンドラインにおける最後のパラメーターとして指定すること。

    awplus(config)# log email admin@example.com ↓
    awplus(config)# log email admin@example.com msgtext FAILED LOGIN ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- log(filter)（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log exclude（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）
terminal monitor（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA