[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show ptp data transparent

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`# show ptp data transparent`

PTPトランスペアレントクロックの設定情報を表示する。

### 使用例

    x930#show ptp data transparent
    CLOCK(Transparent)
    Global Enable        :  Enabled
    Clock Identity       :  00:0c:25:ff:fe:03:92:47
    Number Of Ports      :  2
    Transport Type       :  Ethernet
    Delay Mechanism      :  End To End
    Primary Domain       :  0
    Step-type            :  One Step

### 関連コマンド

clock-port（インターフェースモード）
ptp global（グローバルコンフィグモード）
ptp-clk（グローバルコンフィグモード）
show ptp port（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA