[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 pim neighbor-filter

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config-if)# [no] ipv6 pim neighbor-filter LISTNAME`

（PIM-SMv6）対象PIMインターフェースに名前付き標準IPv6アクセスリストを適用し、特定PIMルーター（ネイバー）との間で隣接関係を形成しないよう設定する（PIMネイバーフィルターの設定）。
no形式で実行した場合はPIMネイバーフィルターの設定を削除する。

### パラメーター

`LISTNAME` | 名前付き標準IPv6アクセスリスト。隣接関係の形成を許可するPIMルーターのアドレスをpermitするよう設定しておくこと

### 使用例

■ 各PIMインターフェースにおいて、PIMルーターfe80::2、fe80::5とだけ隣接関係の形成を許可する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard trustedNeighbors permit fe80::2/128 ↓
    awplus(config)# ipv6 access-list standard trustedNeighbors permit fe80::5/128 ↓
    awplus(config)# interface vlan10,vlan20,vlan30 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 pim neighbor-filter trustedNeighbors ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 pim neighbor-filter（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode neighbor（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA