[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# cc multicast

モード: インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-if-eth-cfm-mep)# cc multicast state {enable | disable}`

ローカルMEPインスタンスがマルチキャストを使用して、CCメッセージを送信するよう設定する。

### パラメーター

`state {enable | disable}` | CCメッセージをマルチキャストで送信または、送信しないようにする。デフォルトは送信しない（disable）

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1 ↓
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# cc multicast state enable ↓

### コマンドツリー

    ethernet cfm mep (インターフェースモード)
        |
        +- cc multicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

### 関連コマンド

ethernet cfm mep（インターフェースモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
ethernet cfm mep（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA