[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip dhcp-relay agent-option subscriber-id

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`(config-if)# ip dhcp-relay agent-option subscriber-id SUBID`

`(config-if)# no ip dhcp-relay agent-option subscriber-id`

対象スイッチポートに接続されたDHCPクライアントから受信したDHCPパケットに対し、リレーエージェント情報オプション（オプションコード82）のSubscriber-ID サブオプションを付加するよう設定する。
no 形式で実行した場合は、Subscriber-ID サブオプションの付加を無効にする。
初期設定は無効（Subscriber-IDサブオプションを付加しない）。

### パラメーター

`SUBID` | 63 文字以内の文字列。英数字、ハイフン（"-"）、アンダースコア（"_"）、シャープ（"#"）を使用可能

### 使用例

■ DHCPリレーエージェントにおいて、スイッチポート1.0.1で受信したDHCPパケットにSubscriber-IDサブオプション値「remote1.0.1」を付加するよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# ip dhcp-relay agent-option subscriber-id remote1.0.1 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp-relay agent-option subscriber-id（インターフェースモード）

### 関連コマンド

host（DHCPモード）
ip dhcp use-subscriber-id（インターフェースモード）
ip dhcp use-subscriber-id（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp-relay agent-option（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
use-subscriber-id（DHCPモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA