[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# clear counter mrp

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`# clear counter mrp [global | ring <1-65535>]`

show counter mrpコマンドで表示される統計カウンターをクリアする。

### パラメーター

`global` | MRPグローバルカウンターのみをクリアする
`ring <1-65535>` | 指定したMRPリングIDのカウンターをクリアする

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
domain-name（MRPリングモード）
vlan-id（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
enable（MRPリングモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
show mrp ports（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA