[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# commit

モード: ハードウェアアクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config-ip-hw-acl)# commit`

対象ハードウェアアクセスリスト（シーケンス番号対応）に対する設定変更をただちに動作に反映させる。
通常、使用中のハードウェアアクセスリスト（シーケンス番号対応）に変更を加えた場合は、exitコマンドやendコマンドでハードウェアアクセスリストモードを抜けるまで変更内容が実際の動作に反映されないが、本コマンドを使用すればハードウェアアクセスリストモードを抜けることなく設定変更を動作に反映できる。

### コマンドツリー

    access-list hardware(list) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- commit（ハードウェアアクセスリストモード）

### 関連コマンド

access-list hardware(seq entry)（ハードウェアアクセスリストモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA