[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip dhcp-relay max-message-length

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`(config-if)# ip dhcp-relay max-message-length <548-1472>`

オプション82を含むDHCPメッセージの最大長を設定する。
DHCPリレーエージェントは、本コマンドによる設定値をもとにDHCPパケットの最大長をチェックし、それより大きいパケットを転送せずに破棄する。
初期値は1400。

### パラメーター

`<548-1472>` | DHCPメッセージの最大長。初期値は1400

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp-relay max-message-length（インターフェースモード）

### 関連コマンド

service dhcp-relay（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA