[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show epsr

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`> show epsr [NAME]`

EPSRドメインの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名。省略時はすべてのEPSRドメインの情報が表示される

### 使用例

    awplus> show epsr ↓

     EPSR Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Name ........................ Test
     Mode .......................... Master
     Status ........................ Enabled
     State ......................... Failed
     Control Vlan .................. 2
     Data VLAN(s) .................. 100
     Primary Port .................. port1.0.1
       Status ...................... Forwarding
       Is On Common Segment ........ No
       Blocking Control ............ Physical
     Secondary Port ................ port1.0.2
       Status ...................... Forwarding
       Is On Common Segment ........ No
       Blocking Control ............ Physical
     Hello Time .................... 1 s
     Failover Time ................. 2 s
     Ring Flap Time ................ 0 s
     Trap .......................... Enabled
     Enhanced Recovery ............. Disabled
     G.8032 TCN Flush Event ........ Disabled
     Priority ...................... 0 [superloop prevention disabled]
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Name | EPSRドメイン名
Mode | EPSRドメインにおける役割。Master（マスターノード）、Transit（トランジットノード）のいずれか
Status | EPSRドメインの有効・無効
State | EPSRドメインの状態。マスターノードでは、Idle、Complete、Failedのいずれか。トランジットノードでは、Idle、Links-Up、Links-Down、Pre-Forwardingのいずれか
Control Vlan | コントロールVLANのVLAN ID（VID）
Data VLAN(s) | データVLANのVLAN ID（VID）一覧
Primary Port | （マスターノードのみ）プライマリーポートのインターフェース名
Primary Port Status | （マスターノードのみ）プライマリーポートの状態。Unknown、Forwarding、Down、Blockedのいずれか。UnknownはEPSRドメインが無効に設定されていることを示す
Secondary Port | （マスターノードのみ）セカンダリーポートのインターフェース名
Secondary Port Status | （マスターノードのみ）セカンダリーポートの状態。Unknown、Forwarding、Down、Blockedのいずれか。UnknownはEPSRドメインが無効に設定されていることを示す
Hello Time | （マスターノードのみ）Healthcheckメッセージの送信間隔（秒）
Failover Time | （マスターノードのみ）Healthcheckメッセージのタイムアウト時間（秒）
Ring Flap Time | （マスターノードのみ）リング障害の回復後、Failed状態からComplete状態に遷移する前に待機する最少時間（秒）
First Port | （トランジットノードのみ）リングを構成する第1ポートのインターフェース名
First Port / Status | リングを構成する第1ポートの状態。Unknown、Forwarding、Down、Blockedのいずれか。UnknownはEPSRドメインが無効に設定されていることを示す
First Port / Direction | （トランジットノードのみ）リングを構成する第1ポートの向き。Upstream（マスターノードのプライマリーポート方向）、Downstream（マスターノードのセカンダリーポート方向）、Unknown（EPSRドメインが無効に設定されている）のいずれか
First Port / Is On Common Segment | リングを構成する第1ポートが複数のEPSRドメインに所属しているかどうか（Common Linkかどうか）
First Port / Blocking Control | リングを構成する第1ポートのブロッキング状態を物理的（physical）にコントロールしているか、論理的（logical）にコントロールしているか
Second Port | （トランジットノードのみ）リングを構成する第2ポートのインターフェース名
Second Port / Status | リングを構成する第2ポートの状態。Unknown、Forwarding、Down、Blockedのいずれか。UnknownはEPSRドメインが無効に設定されていることを示す
Second Port / Direction | （トランジットノードのみ）リングを構成する第2ポートの向き。Upstream（マスターノードのプライマリーポート方向）、Downstream（マスターノードのセカンダリーポート方向）、Unknown（EPSRドメインが無効に設定されている）のいずれか
Second Port / Is On Common Segment | リングを構成する第1ポートが複数のEPSRドメインに所属しているかどうか（Common Linkかどうか）
Second Port / Blocking Control | リングを構成する第1ポートのブロッキング状態を物理的（physical）にコントロールしているか、論理的（logical）にコントロールしているか
Trap | EPSRドメインの状態が変化したときにSNMPトラップを送信するかどうか。Enabled（送信する）、Disabled（送信しない）のいずれか
Master Node | （トランジットノードのみ）マスターノードのMACアドレス。マスターノードからのメッセージをまだ受信していない場合はUnknownと表示される
Enhanced Recovery | エンハンストリカバリー機能の有効・無効
G.8032 TCN Flush Event | G.8032サブリングのトポロジー変更通知機能（epsr topology-change g8032コマンド）の有効・無効
Priority | EPSRドメインのプライオリティー

### 関連コマンド

epsr（EPSRモード）
epsr datavlan（EPSRモード）
epsr enhancedrecovery enable（EPSRモード）
epsr mode master（EPSRモード）
epsr mode transit（EPSRモード）
epsr state（EPSRモード）
epsr trap（EPSRモード）
show epsr counters（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA