[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# atmf backup guests now

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf backup guests now [NODENAME IFNAME]`

AMFマスターで、AMFゲストノードのバックアップを手動実行する。
本コマンドはマスターでのみ有効。
パラメーター省略時は、すべてのAMFゲストノードのバックアップをとる。

### パラメーター

`NODENAME` | AMFゲストノードが接続されたAMFメンバーのノード名。大文字小文字を区別しない。show atmf guestsコマンドで確認可能。
`IFNAME` | AMFゲストノードが接続されたAMFメンバーのインターフェース名。show atmf guestsコマンドで確認可能。

### 使用例

■ AMFメンバーに接続されたすべてのAMFゲストノードのバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup guests now  ↓

■ AMFメンバーFSW241のport1.0.23に接続されたAMFゲストノードのバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup guests now FSW241 port1.0.23  ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンド入力時にすでに他のバックアップ（自動、手動を問わない）が実行中だった場合は、エラーとなり次のメッセージが表示される。

    % ATMF backup is already running

■ AT-TQシリーズをゲストノードとして使用する場合、AT-TQシリーズのHTTP／HTTPS設定は、最大セッション数をのぞきデフォルトから変更しないこと。
ただし、ゲストノードバックアップ（自動または手動）の実行もAT-TQシリーズ側ではセッション数としてカウントされるため、最大セッション数がデフォルトの「1」のまま、AT-TQシリーズのWeb設定画面にログオンした状態でゲストノードバックアップを実行すると、バックアップに失敗する。その場合は、最大セッション数をデフォルトの「1」から「2」以上に変更すること。
■ 外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。

### 関連コマンド

show atmf backup guest（特権EXECモード）
unmount（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA