[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# instance vlan

モード: MSTモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-mst)# instance <1-15> vlan VLANRANGE`

`(config-mst)# no instance <1-15> [vlan VLANRANGE]`

（MSTP）MSTインスタンスを作成し、VLANと関連付ける。既存のMSTインスタンスを指定した場合は、該当MSTインスタンスにVLANとの関連付けを追加する。
no形式でVLANを指定した場合は、MSTインスタンスと指定したVLANの関連付けを解除する。
no形式でVLANを指定しなかった場合は、MSTインスタンスそのものを削除する。
デフォルトでは、すべてのVLANがCIST（インスタンス0）に関連付けられている。本コマンドを実行すると、該当VLANはCISTとの関連付けを解除され、指定したMSTインスタンスに関連付けられる。本コマンドをno形式で実行すると、対象VLANはMSTインスタンスとの関連付けを解除され、CISTの所属に戻る。

### パラメーター

`<1-15>` | MSTインスタンスID
`VLANRANGE` | VLAN ID（VID）。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。vlanコマンドで定義済みのVLANでなくてはならない

### 使用例

■ MSTインスタンス1を作成し、vlan10、20、30を関連付ける。

    awplus(config)# spanning-tree mst configuration ↓
    awplus(config-mst)# instance 1 vlan 10,20,30 ↓

■ MSTインスタンス1からvlan30を削除する。

    awplus(config)# spanning-tree mst configuration ↓
    awplus(config-mst)# no instance 1 vlan 30 ↓

■ MSTインスタンス1の設定を削除する。

    awplus(config)# spanning-tree mst configuration ↓
    awplus(config-mst)# no instance 1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめスパニングツリープロトコルの動作モードをMSTPに設定しておく必要がある（spanning-tree modeコマンド）。
■ 本コマンドでMSTインスタンスとVLANを関連付けると、該当VLANに所属するスイッチポートも自動的にMSTインスタンスと関連付けされる。特定のポートをMSTインスタンスに関連付けたくない場合は、本コマンドの実行後にspanning-tree mst instanceコマンドをno形式で実行すれば、該当ポートとMSTインスタンスの関連付けを解除することができる。

### コマンドツリー

    spanning-tree mst configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- instance vlan（MSTモード）

### 関連コマンド

instance priority（MSTモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree mst instance（インターフェースモード）
vlan database（グローバルコンフィグモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA